simple précision double précision bit de signe 1 1 bits d’exposant 8 11 bits de mantisse 23 52 nbr. total de bits 32 64 codage de l’exposant excédant 127 excédant 1023 valeur exposant de -126 à 127 de -1022 à 1023 plus grand nbr. normalisé 2^{−126} 2^{−1022} plus petit nbr. normalisé ≈ 2^{128} ≈ 2^{1024} valeur décimale ≈ de 10^{−38} à 10^{38} ≈ de 10^{−308} à 10^{308} plus petit nbr. dénormalisé ≈ 10^{−45} ≈ 10^{−324}